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乐山市生态环境局

关于年产1万吨饲料原料项目环境影响报告表的审批意见
沐川西红柿农业科技发展有限公司：

你单位报来的《年产1万吨饲料原料项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。经研究，现就该《报告表》提出以下审批意见。
一、项目基本情况

项目选址在沐川县舟坝镇夏寨村9组，总投资500万元（其中环保投资66万元）。建设内容及规模为：对原有厂房进行改造，以酒糟为原材料，生产单一饲料原料，建设烘干粉碎装袋生产线一套，环保设施设备一套，年产能一万吨。
项目于2025年11月18日在沐川县发展和改革局进行了备案，备案号：川投资备【2511-511129-04-01-123667】FGQB-0203号，项目符合国家相关产业政策。

根据自然资源局出具的《关于沐川西红柿农业科技发展有限公司“年产1万吨饲料原料项目”规划情况的回函》，规划用途为工业用地，本项目为工业项目，符合国土空间总体规划。

经《报告表》分析论证，项目建设符合当地土地利用和城市总体规划，符合生态环境分区管控要求，符合《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》《乐山市大气污染防治三年攻坚行动总体方案》《乐山市人民政府关于印发乐山市水污染防治行动计划工作方案的通知》《乐山市2025年打赢大气污染防治“翻身仗”工作方案》《乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）》等方案相关要求。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、建设内容以及拟采取的生态环境保护措施。你单位必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。

二、项目建设应重点做好以下环保工作

1. 认真落实《报告表》及专家审查意见提出的污染防治和生态环境保护措施及建议，通过优化设计和有效的工程措施，有效控制和减小项目对周边人居生活和生态环境的影响。

2. 严格按照《报告表》所载明的规模、内容进行建设，严禁擅自扩大规模及改变内容，加强环境风险管控，完善各项管理制度及应急措施，确保环境安全，避免发生环境纠纷。

3. 严格落实水污染防治措施。施工期施工场地废水，经收集沉淀后循环用于道路洒水降尘和车辆冲洗，不外排；生活污水依托原有厂区化粪池处理。运营期喷淋塔除尘后废水、湿电除尘系统废水进入50m3循环水池沉淀后循环利用，定期由罐车运至污水处理厂处理排放；生活污水排入厂区化粪池处理后由罐车运至污水处理厂处理排放。
4. 严格落实大气污染防治措施。按省、市、县大气污染防治行动计划、重污染天气预防和应急预案要求，施工期场地内道路硬化，并加强清扫、洒水，出入口设置清洗槽，建筑垃圾、弃土运输车辆应加篷盖。运营期生物质燃烧废气与酒糟烘干废气采用旋风除尘器+喷淋塔+湿电除尘处理后通过排气筒（DA001）排放，喷淋塔循环水池定期加入除臭剂，减少恶臭气体的产生；生产线设置于封闭的生产车间内，粉碎包装粉尘采用旋风除尘+脉冲布袋除尘器）处理后经排气筒（DA002）排放；酒糟堆场设置在封闭厂房中，地面硬化，设置渗滤液收集池，喷洒生物除臭剂，酒糟堆放时间控制在3天以内，防止部分原料长期堆放导致恶臭污染物产生量大幅度增加。
5. 严格落实固体废物处置措施。施工期建筑垃圾收集堆放于指定地点，可回收废料交废品回收公司处理；不能回收利用的堆放达一定量时及时清运至政府部门指定场所。生活垃圾定期收集后交由环卫部门统一处理。运营期除尘器收集的积尘作为产品回用，废包装袋集中收集后外卖废品回收站，炉灰渣、沉淀池污泥经收集后综合利用，废机油委托具有危险废物处理资质的单位定期处理。
6. 严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪设备，合理安排施工机械安放位置，合理安排施工工序，合理安排施工时间，禁止午间（12:00至14:00）夜间（22:00至次日06:00）施工，加强对施工设备的维护、保养。运营期合理布置噪声源，优化总图布置，使用国内先进的低噪声设备，设置封闭式车间，采取厂房隔声，运营过程中产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4a类标准。
7.本项目污染物总量控制指标：颗粒物：0.729t/a；SO2：0.68t/a；NOX：2.04t/a，指标在全县的总量指标中调剂解决。

8.落实环境风险防范措施和环境风险应急预案，建立环境管理制度，建立完善的环保档案。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

五、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如工程超过5年未开工建设，报告表应当报我局重新审核。

六、请乐山市沐川生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

乐山市生态环境局

2026年7月7日



